План  
Введение   
**1 Основные принципы**  
**2 Экстренные номера**  
**3 Зоновые коды   
3.1 Зоновые коды на 0  
3.2 Зоновые коды на 3  
3.3 Зоновые коды на 4  
3.4 Зоновые коды на 7  
3.5 Зоновые коды на 8**  
**4 Источники информации**

Введение

Телефонный план нумерации СССР — совокупность телефонных кодов, номеров и правил набора, действовавшая в СССР до 1990-х годов. После распада СССР в отделившихся республиках были приняты отдельные планы нумерации. Тем не менее, многие принципы советского плана нумерации сохранились до сих пор. Выделенный Советскому Союзу международный код +7 унаследован Российской Федерацией и Казахстаном.

1. Основные принципы

В СССР использовался четырёхуровневый открытый план нумерации. Код выхода для междугородних звонков был **8**.

1. В пределах одного населённого пункта можно было позвонить по местному номеру без кода. Местные номера обычно состояли из 5—7 цифр, причём семизначные номера были только в Москве и в Ленинграде.
2. В пределах одной зоны нумерации (чаще всего в пределах области или края) действовала укороченная нумерация вида: **8 ~ 2X-YYYYYY**, где **2** заменяла трёхзначный код зоны.
3. Для звонков в другие зоны следовало набирать 8, затем после гудка — полный код населённого пункта, состоящий из трёхзначного зонового кода и дополнительных цифр, и затем местный телефонный номер.Например: **8 ~ 09624 XXXXX** для звонка в город Клин Московской области.
4. Для международных звонков следовало набирать **8 ~ 10 код страны код города номер телефона**.Например: **8 ~ 10 1 212 5551212** для звонка в город Нью-Йорк.

2. Экстренные номера

Экстренные номера начинались на **0**. При вызове экстренного номера с таксофона плата не взималась.

* **01** — пожарная охрана
* **02** — милиция
* **03** — скорая медицинская помощь
* **04** — служба газа

3. Зоновые коды

В основном зоновые коды распределены по географическому принципу, так что соседние регионы обычно имели близкие номера зоновых кодов. Пробелы в нумерации — резерв для расширения.

3.1. Зоновые коды на 0

Зоновые коды, начинающиеся на 0, были выделены республикам и регионам европейской части СССР. После распада СССР коды регионов России, Белоруссии и Украины сохранились, претерпев незначительные изменения. В нумерации Украины и Беларуси от кодов регионов был отброшен начальный 0 (на Украине в результате реформы с 14 октября 2009 года). В России с декабря 2005 года начальный ноль в зоновых кодах был заменён на цифру 4 (см. телефонные коды России после 2005).

Зоновые коды на 3 Зоновые коды на 4

* 411 — Якутская АССР РСФСР
* 413 — Магаданская область РСФСР
* 415 — Камчатская область РСФСР
* 416 — Амурская область РСФСР
* 421 — Хабаровский край РСФСР
* 423 — Приморский край РСФСР
* 424 — Сахалинская область РСФСР
* 432 — Красноводская область Туркменской ССР
* 436 — Навоийская область Узбекской ССР

Зоновые коды на 7В СССР в этой зоне нумерации кодов не существовало. Зоновые коды на 8

4. Источники информации

1. http://code.agava.ru/sngsity/sng01.htm
2. http://phonecodes.by.ru/01.html
3. http://www.scross.ru/guide/phone-local/

Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/Телефонный\_план\_нумерации\_СССР